苍南县人民医院信息安全设备采购项目调研公告

我单位拟于近期开展苍南县人民医院信息安全设备采购项目的采购工作，根据财政部《政府采购需求管理办法》精神，为全面了解该项目的相关情况，现面向市场开展需求调查，欢迎具有相应资质的供应商报名参加。

一、项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备明细 | 预算数量 | 单位 | 预算总价(元) |
| 1 | 信息安全设备 | 内网数据中心防火墙 | 2 | 台 | 500,000 |
| 2 | 外网防火墙 | 1 | 台 | 150,000 |
| 3 | 网闸 | 1 | 台 | 150,000 |
| 4 | 数据库审计 | 1 | 台 | 150,000 |
| 5 | 服务器交换机 | 4 | 台 | 200,000 |

安全设备需求:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品要求 | 总数量 | 单位 |
| 1 | 数据中心防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：55G，应用层吞吐量：35G，防病毒吞吐量：10G，IPS吞吐量：10G，并发连接数：1000万，HTTP新建连接数：40万，IPSec VPN 最大接入数：2000，IPSec VPN吞吐量：1.6G。硬件参数：规格：2U，内存大小：32G，硬盘容量：480G SSD+480G SSD，电源：冗余电源，接口：4千兆电口+4千兆光口SFP+4万兆光口SFP+ +2\*40G光口。至少含访问控制、IPS、僵尸网络防护、实时漏洞分析、应用识别、SD-WAN等能力。同时提供WEB AI泛化检测引擎，针对各类web攻击进行全面防护，适合业务保护场景，并包含5年的WAF模块升级。包含5年规则库升级、软件升级与产品质保 | 2 | 台 |
| 2 | 外网防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：20G，应用层吞吐量：15G，防病毒吞吐量：2G，IPS吞吐量：2G，并发连接数：800万，HTTP新建连接数：16万，IPSec VPN 最大接入数：1500，IPSec VPN吞吐量：1G。硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD，电源：冗余电源，接口：6千兆电口。至少含访问控制、IPS、僵尸网络防护、实时漏洞分析、应用识别、SD-WAN等能力。提供云端AI未知威胁对抗引擎，防火墙自动将未知IP、DNS、URL引流至云端AI对抗中心进行清洗，确保黑流量首次访问即可阻断，尽可能降低被通报概率。提供本地及云端百亿级威胁情报库，情报库实时更新，每五分钟同步一次全网0 Day、C2等情报，包含5年威胁情报更新授权。提供已知和未知病毒防护功能与5年更新服务。包含5年规则库升级、软件升级与产品质保 | 1 | 台 |
| 3 | 网闸 | 2U，飞腾，统信V20，内外端机各16GB内存，内外端机各1TB机械硬盘+16G Msata,内外分别1个HA口、1个管理口、4个千兆电口和4个千兆光口（默认带4个千兆多模光模块），4个万兆光口（默认带4个万兆多模光模块）,冗余电源,文件传输速率（一对万兆接口）：6493.310Mbps；文件传输延时：0.449ms；网络层交换速率（1对口）：9869.94Mbps，网络延时：0.102ms默认包含5年专业版快速病毒库升级许可。标准配置包含安全浏览模块、文件传输模块、邮件访问模块、VOIP访问模块、数据库访问模块、其他访问模块、文件同步模块、数据库同步模块、防病毒模块、数据中心模块。默认带5年硬件维保。可扩展支持WebFilter功能 | 1 | 台 |
| 4 | 数据库审计 | 整机吞吐3Gbps；双向审计数据库流量300Mbps；峰值SQL事务处理能力30000条/秒；数据库实例数20个；基础机架式：2U信创工控机；CPU：2.8GHz 8核16线程；CPU数量：1；操作系统：统信UOS V20；内存：16G内存\*2；内存厂商信息：紫光；硬盘：4T硬盘\*1；Raid类型：做raid需购买raid卡；硬盘厂商信息：希捷、三星（SSD）；电源电压：交流(AC 100-240V)；高压直流(DC 160-340V)；电源线通用(具体看排插孔)；电源规格：1+1冗余电源 国标；电源额定功率：350W；风扇个数：3；风道：前进风 后出风；Console口：1个；USB：USB2.0\*2；网络接口：业务口：4千兆电4千兆光，管理口(千兆电)：1个，HA口(千兆电)：1个；接口扩展槽：2个；原厂5年质保 | 1 | 台 |
| 5 | 服务器交换机 | 以太网交换机主机,支持48个1G/10G SFP+端口,支持4个40G/100G QSFP28端口,支持2个Slot,无电源;SFP+电缆3m;2 \* 450W 交流电源模块（电源面板侧出风）2 \* H3C资产管理风扇模块(风扇面板侧出风)满配光模块，原厂5年质保 | 4 | 台 |

二、报名方式

通过邮件方式提交电子版材料(文件名称：项目名称+公司名称)，邮箱地址：18906639371@163.com。电子版材料包含项目现场调研需提供全部资料及介绍PPT（内容包含功能详情、组成部件、技术参数、技术性能优势、保修等，总时长3分钟内）。

三、报名截止时间

2025年08月18日星期一17：00，逾期不再接受报名，报名截止时间以邮件发送时间为准。并扫码进群。



四、项目现场调研需提供以下资料（加盖公章）

按以下次序装订（序号1-8），须提供正本1份，副本9份。

1.苍南县人民医院采购需求调查报名表(附件附表1)

2.资质证明（经营许可证、授权书等）；

3.报价单(附件附表2)

4.配置清单及分项报价(附件附表3)；

5.技术参数表(附产品彩页、产品说明书)；

6.与同类品牌参数对比及优势说明；

7.近三年内，报价设备浙江省二级以上医院用户名单或周边医院二级以上医院用户名单；若为新型号产品，可提供同品牌上代产品用户名单；

8.制造商企业规模说明（附件附表4）（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

注1：所推介设备的所有选配功能、软硬件配置需充分告知。代理商参加的，要求厂 家派技术人员到场。针对以上的第4、5、6项内容着重进行介绍。

注2：要求报名供应商提供该项目内全部产品。

五、项目调研会时间

另行通知

六、项目调研会地点

另行通知

七、联系人及联系方式

技术方案联系人：许主任，18968861089

采购流程联系人：蒋工，18906639371