苍南县人民医院监控存储扩容项目调研公告

我单位拟于近期开展苍南县人民医院监控存储扩容项目的采购工作，根据财政部《政府采购需求管理办法》精神，为全面了解该项目的相关情况，现面向市场开展需求调查，欢迎具有相应资质的供应商报名参加。

一、项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请科室 | 设备名称 | 预算数量 | 预算总价(元) | 备注 |
| 1 | 保卫科 | 监控存储扩容 | 1台 | 800,000 |  |

产品要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络存储设备 | 8U机架式72盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GBSSD（后置） 存储接口：72个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置） 整机电源：1600W，1+1冗余电源 【产品性能】 视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps） 图片性能：最大支持100张/S（单张图片500KB） 回放性能：最大支持76路2Mbps 事件录像：最大支持200路2Mbps | 台 | 2 |
| 3 | 硬盘 | 16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 氦气盘， CMR传统磁记录 传输速率269MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,500,000小时 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围–300 to 3,048m 接口类型：SATA 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) 转速：7200RPM 平均读写功率（W）：6.4W 缓存：512MB 标称容量：16TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s MTBF：2,500,000 | 台 | 144 |

二、报名方式

通过邮件方式提交电子版材料(文件名称：项目名称+公司名称)，邮箱地址：18906639371@163.com。电子版材料包含项目现场调研需提供全部资料及介绍PPT（内容包含功能详情、组成部件、技术参数、技术性能优势、保修等，总时长3分钟内）。

三、报名截止时间

2025年10月20日星期一17：00，逾期不再接受报名，报名截止时间以邮件发送时间为准。

四、项目现场调研需提供以下资料（加盖公章）

按以下次序装订（序号1-8），须提供正本1份，副本7份。

1.苍南县人民医院采购需求调查报名表(附件附表1)；

2.资质证明；

3.报价单(附件附表2)；

4.配置清单及分项报价(附件附表3)；

5.技术参数表(附产品彩页、产品说明书)；

6.与同类品牌参数对比及优势说明；

7.近三年内，报价设备浙江省二级以上医院用户名单或周边医院二级以上医院用户名单；若为新型号产品，可提供同品牌上代产品用户名单；

8.制造商企业规模说明（附件附表4）（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

注：所推介设备的所有选配功能、软硬件配置需充分告知。代理商参加的，要求厂家派技术人员到场。针对以上的第4、5、6项内容着重进行介绍。

五、项目调研会时间

另行通知

六、项目调研会地点

另行通知

七、联系人及联系方式

采购内容联系人：许主任，18968861089

采购流程联系人：蒋 工，18906639371